党政办公室新增汇元楼办公室家具

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 大班台 | 1）规格：2200mmW\*1000mmD\*750mmH 2）材质：采用0.6MM厚实木贴面,符合GB/T3324要求。基材：优质E1级环保高密度板，厚度超过25cm，有害物质应符合GB18584-2001检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀,转角过渡自然.底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。颜色：胡桃色。 | 2 | 套 |  |
| 2 | 大班椅 | 1）规格：常规 2）材质：材料：面料采用黑色牛皮饰面：要求柔软贴手，透气性好，坐垫采用PU高能发泡海绵，须软硬适中，均匀。双面抛光、烘干、除虫处理实木木架，经干燥防虫防腐处理，含水率保持在8-14%以内，结构稳定牢固。扶手支架为多层热压曲木板表面贴木皮，封闭漆处理，结构要求： 40密度高弹力海绵·配4档倾仰锁定功能底盘· 65#沉口4公分， 60MM PU轮防震静音黑色轮。颜色：黑色 | 2 | 张 |  |
| 3 | 会议台 | 1）规格：2000mmW\*1000mmD\*750mmH 2）材质：采用0.6MM厚实木贴面, 符合GB/T3324要求。基材：优质E1级环保高密度板，厚度超过25cm，有害物质应符合GB18584-2001检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀,转角过渡自然.底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。颜色：待定。 | 2 | 张 |  |
| 4 | 会议椅 | 1）规格：常规 2）材质：优质黑色皮饰面；内板12mm木皮压制而成高密度夹板；40密度高弹力海绵；弓字形电镀脚脚架，简约大方；颜色:黑色。 | 10 | 张 |  |
| 5 | 会议椅 | 1）规格：常规 2）材质：优质黑色皮饰面；内板12mm木皮压制而成高密度夹板；40密度高弹力海绵；弓字形电镀脚脚架，简约大方；颜色:黑色。 | 2 | 张 |  |
| 6 | 衣帽架 | 1）规格：常规 2）材质：优质白腊木实木材质；简约大方；颜色:胡桃色。 | 3 | 个 |  |
| 7 | 玻璃柜 | 1）规格：800mmW\*400mmD\*1400mmH 2）材质：采用0.6MM厚实木贴面, 符合GB/T3324要求。基材：优质E1级环保高密度板，厚度超过25cm，有害物质应符合GB18584-2001检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀,转角过渡自然.底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。颜色：待定。 | 3 | 个 |  |
| 8 | 文件柜 | 1）规格：2800mmW\*400mmD\*2000mmH 2）材质：采用0.6MM厚实木贴面, 符合GB/T3324要求。基材：优质E1级环保高密度板，厚度超过25cm，有害物质应符合GB18584-2001检验标准。油漆：需使用环保油漆，质感细腻；耐磨；无气泡、白化、光泽不均、针孔等缺陷。其他：线条均匀,转角过渡自然.底层采用木皮封底。引用先进工艺“五底三面”，保用五年。颜色：待定。 | 1 | 组 |  |
| 9 | 家具修补 | 大班台、文件柜、附柜木皮修补及条柜更换脚轮、锁具 | 1 | 项 |  |