运动广场西馆二层健身房设备

一、货物需求一览表及技术规格

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质要求说明 | 参考品牌/型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 动感单车 | 商用动感单车；飞轮重量25KG；整机外壳包裹，外露部件均为不锈钢，永不锈蚀；车把上下超长调节，可以直立进行运动；座椅上下超长调节，适合不同身高的人员使用；车把、座椅均为无级调节，方便实用；皮带传动，低噪音，更顺畅、舒适；直径40mm加大中轴，直径20mm加大脚踏轴芯，延长寿命，经久耐用；配有搬运轮，方便将产品转移位置；车把前端配有水壶架；可调式脚套；显示：时间、速度、距离、卡路里；主要管材：不锈钢管□30\*30、不锈钢管□30\*60、方管□40\*40；净重68KG；尺寸108\*98\*153CM | DHZX959  | 16台 | QQ截图20141127115543 |
| 2 | 立式磁控车 | 商用立式磁控健身车LED动态数码显示，显示功能：阻力水平，功率，心率，转数，运动时间，距离、卡路里铝合金曲柄，不锈钢坐垫调节管；阻力调节系统由自发电电机及电子表盘、控制板组成。整机所有电能都来自自发电电机运转产生，无需外接电源。运行和刹车过程中更安全，更节能，更环保，更可靠无需外接电源，阻力阶数：15；锻炼程序： 9种预设程序、手工输入程序；尺寸：1185\*598\*1368mm，净重： 89KG，使用者最大限重：150KG 。 | DHZX9107 | 2台 | QQ截图20141127114943 |
| 3 | 卧式磁控车  | 商用卧式磁控健身车铝合金曲柄，铝合金调节轨道；LED动态数码显示，显示功能：阻力水平，功率，心率，转数，运动时间，距离、卡路里阻力方式：自发电电机；阻力调节系统由自发电电机及电子表盘、控制板组成。整机所有电能都来自自发电电机运转产生，无需外接电源。运行和刹车过程中更安全，更节能，更环保，更可靠；无需外接电源 ，阻力阶数：20；显尺寸：1628\*608\*1300mm，净重：98KG使用者最大限重：150KG | DHZX9109 | 2台 | QQ截图20141127114922 |
| 4 | 磁控椭圆机 | 商用磁控椭圆机LED动态数码显示，操作简单，显示功能：时间，距离，卡路里，心率，阻力水平、转速，以便使用者时时监控自身运动状态；阻力调节系统由自发电电机及电子表盘、控制板组成。整机所有电能都来自自发电电机运转产生，无需外接电源。运行和刹车过程中更安全，更节能，更环保，更可靠；采用超大型平衡配重防滑脚踏，根据人体工学设定脚踏位置；左右扶手佩带快捷键按钮设计，操作更方便；锻炼程序：6种预设程序、手工输入程序尺寸：2165mm\*728mm\*1600mm；净重：135KG使用者最大限重：150KG | DHZX9108 | 2台 | QQ截图20141128131024 |
| 5 | 划船器 | PM3能力监测器飞轮设计提供运动时的平稳手感螺旋形阻尼器控制不同划桨时的阻力铝制轨道加上不锈钢面板使座位平稳运行Flexfoot脚蹬能快速和方便的调节适应不同尺码脚带有脚轮装置，移动方便尺寸：2400\*610\*坐位高度350cm重量：26公斤最大使用者重量：150公斤 | Concept2D型 | 2台 | QQ截图20141128131736 |

**二、要求说明：**

**1、投标商必须是专业的体育公司，营业执照经营范围包括体育场地设施。**

**2、货物必须是全新的、合法的货物。**

**3、供应商必须对所提供货物的知识产权负责。**

**4、具体交货时间，签订合同后一周内交货。**

**5、所有货物报价含运费。**