采购清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 座椅座板 | 规格： 395\*385\*15mm 材质：灰白色夹板基材， 表面贴“富美佳” 防火板，耐磨，防火， 所有板材均为经防虫防腐化学处理。人造板游离甲醛放量<9mg/100g，达到欧洲 E1 级标准。提供三年质保。 ▲检测报告：提供本单位关于货物《富美佳防火板》符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放 E1≤0.0124 mg/m³。 检验标准的检测报告，检测时间为 2022 年 6 月 1 日至本项目开标日之前，具有 CMA 或 CNAS 标识资质的检测机构出具的合格的检测报告。【提供检测报告的扫描件并加盖投标单位公章，原件备查】 检测报告：送检单位名称须与投标单位名称一致。 | 800 | 块 | 项目包含税费、运输费，不含安装费 |
| 2 | 座椅背板 | 规格：428\*180\*10mm 材质：灰白色夹板基材，表面贴“富美佳”防火板，耐磨，防火，所有板材均为经防虫防腐化学处理。人造板游离甲醛放量<9mg/100g，达到欧洲 E1 级标准。提供三年质保。 | 200 | 块 |
| 3 | 单人桌板 | 规格：780\*500\*20mm 材质：灰白色夹板基材，表面贴“富美佳”防火板，耐磨，防火，所有板材均为经防虫防腐化学处理。人造板游离甲醛放量<9mg/100g，达到欧洲 E0 级标准。封边： 2mmPVC 封边同色封边。提供三年质保。 | 100 | 块 |
| 4 | 双人桌板 | 规格：1200\*500\*20mm 材质：灰白色夹板基材，表面贴“富美佳”防火板，耐磨，防火，所有板材均为经防虫防腐化学处理。人造板游离甲醛放量<9mg/100g，达到欧洲 E0 级标准。封边： 2mmPVC 封边同色封边。提供三年质保。 | 100 | 块 |