后勤保障部更新购买一批次厨房设备项目

采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厅名称 | 编号 | 设备名称 | 尺寸 | 品牌 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 新西南餐厅 | 1 | 电单头双格肠粉炉 | 1000\*1000\*800+440 | 厂制品 | 1 | 台 | 1、面板采用1.5mm不锈钢板，  2、侧板采用0.8mm不锈钢板，  3、配不锈钢可调脚，  4、功率：380V/18KW\*2  5、蒸汽机：内外304不锈钢。  6、肠粉格三层四盆530\*53\*370  7、肠粉盒尺寸为450\*450\*25=4个 |
| 2 | 灭蝇灯 | MW09-Y20X2 | 三川 | 1 | 台 | 1、功率：220V/40W 2、有效面积：60-90m² |
| 荔天餐厅 | 1 | 三层餐车 | 1050\*570\*730 | 厂制品 | 6 | 台 | 1、用304#不锈钢材质制作， 2、层板用1.2mm厚不锈钢板制作， 3、配4寸万向带刹轮2个，2个万向轮   1. 层板平分   5、用25\*25方管 |
| 听荔餐厅 | 1 | 热风循环高温消毒柜 | 1700\*830\*1980mm | 邦祥 | 1 | 台 | 1. 型号RTD2000TC 2. 功率：220V/4260 3. 容积：1500L   4、标准款，用304#不锈钢。 |
| 2 | 双门消毒柜 | 1840\*870\*1730mm | 胜利 | 1 | 台 | 1、型号：YDCX-J9AIII/加强型  2、功率：9KW/380V  3、容积：1595L  4、加强型，用304#不锈钢。 |
| 3 | 双头大炒炉（900锅） | 2200\*1250\*800+440 | 厂制品 | 1 | 台 | 1、用304#不锈钢材质制作， 2、炉面板用1.5mm厚一体成型不锈钢板制作， 3、炉侧板、前板、背板1.0mm厚不锈钢板制作， 4、底架用国标40\*40\*3mm角铁架及2mm黑铁炉膛焊接组成， 5、配φ50可调子弹脚， 6、带熄火保护装置，  7、配2个900宽锅。 |
| 4 | 维修蒸柜承重架 |  | 厂制品 | 1 | 台 | 1、用304#不锈钢材质制作，  2、38\*38\*1.2mm方管，  3、配2个气阀，  4、镀锌管约5米。 |
| 丽湖校区采葛、风味餐厅 | 1 | 热风循环刀具砧板消毒柜 | 1380\*655\*1940 | 邦祥 | 2 | 台 | 1、型号：DZ-2  2、电压:220V 3、功率:2530W  4、用304#不锈钢。 |
|  |  | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 税费 |  | 项 | 1 | 10% |  |