采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 名称 | 规格材质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 客厅 | 转角组合沙发 | 2650\*1400 1、面料：采用优质面料制作，色泽纯正，手感细腻亲肤具有透气耐磨抗皱性强等特点；                2、海绵：采用PU低燃高密度定型海棉，软硬适中，不变形； 3、结构：内部实木框架成型，高强度弹簧皮条，坚固耐用； | 1 | 组 |  |
| 2 | 茶几 | 1200长 1、整体实木制作。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 电视柜 | 1800长 1、整体实木制作。 | 1 | 组 |  |
| 4 | 鞋柜 | 1200\*335\*1050 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 1 | 组 |  |
| 5 | 餐厅 | 餐桌 | 1300\*800\*750 1、台面采用岩板制作； 2、整体框架实木制作。 | 1 | 张 |  |
| 6 | 餐椅 | 常规1、整体实木制作。 | 6 | 张 |
| 7 | 主卧 | 双人床 | 1800\*2000 1、面料采用优质皮革， 2、全实木框架，高回弹海绵，天然丝光绒产品工艺； 3、脚架采用不锈钢五金。 | 1 | 张 |  |
| 8 | 1.8米床垫 | 1800\*2000 1、全新竹纤维面料，质感舒适，触感柔软，吸湿透气，天然环保。 2、天然护脊3D环保棕，经过高温加热压缩处理，无添加胶水，天然环保，安全健康，透气性好，支撑性强，有效支撑脊椎。 3、高弹海绵支撑性能好，透气性强，环保无味。 4、高钢碳猛床网：加密加固加粗，经 过高温抗氧化处理，不易生锈，不易塌陷。 | 1 | 张 |
| 9 | 客卧1 | 双人床 | 1500\*2000 1、面料采用优质皮革， 2、全实木框架，高回弹海绵，天然丝光绒产品工艺； 3、脚架采用不锈钢五金。 | 1 | 张 |  |
| 10 | 1.5米床垫 | 1500\*2000 1、全新竹纤维面料，质感舒适，触感柔软，吸湿透气，天然环保。 2、天然护脊3D环保棕，经过高温加热压缩处理，无添加胶水，天然环保，安全健康，透气性好，支撑性强，有效支撑脊椎。 3、高弹海绵支撑性能好，透气性强，环保无味。 4、高钢碳猛床网：加密加固加粗，经 过高温抗氧化处理，不易生锈，不易塌陷。 | 1 | 张 |
| 11 | 客卧2 | 双人床 | 1500\*2000 1、面料采用优质皮革， 2、全实木框架，高回弹海绵，天然丝光绒产品工艺； 3、脚架采用不锈钢五金。 | 1 | 张 |  |
| 12 | 1.5米床垫 | 1500\*2000 1、全新竹纤维面料，质感舒适，触感柔软，吸湿透气，天然环保。 2、天然护脊3D环保棕，经过高温加热压缩处理，无添加胶水，天然环保，安全健康，透气性好，支撑性强，有效支撑脊椎。 3、高弹海绵支撑性能好，透气性强，环保无味。 4、高钢碳猛床网：加密加固加粗，经 过高温抗氧化处理，不易生锈，不易塌陷。 | 1 | 张 |
| 13 | 厨房 | L形下厨柜含石英石台面 | 2480\*600\*780 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。不含洗菜盘和水龙头 | 2.48 | 米 |  |
| 14 | 地柜含石英石台面 | 1520\*600\*780 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 1.52 | 米 |  |
| 15 | 餐厅 | 餐边柜 | L2160\*H2750 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 5.95 | 平方米 |  |
| 16 | 客卧1 | 衣柜 | 2370\*H2750 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 6.52 | 平方米 |  |
| 17 | 3.6公分书桌面 | 定制 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 1 | 张 |  |
| 18 | 主卧 | 衣柜 | 2370\*H2750 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 6.52 | 平方米 |  |
| 19 | 书桌 | 定制 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm门板  2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 1 | 张 |  |
| 20 | 客卧2 | 衣柜 | 1820\*1135\*H2750 1、基材：选用环保多层实木夹板，板材厚度：18mm.   2、配件：选用优质滑轨，缓冲铰链，同色PVC条封边,防腐防潮。 | 8.2 | 平方米 |  |
| 21 | 梳妆台铝合金柜门 | 866\*737 1、基材：选用钢化玻璃 、铝合金框架。 2、配件：选用优质门铰，缓冲铰链。 | 2 | 平方米 |  |
| 22 | 客厅 | 窗帘布 | 现场尺寸  1、材质：聚酯纤维； | 6.68 | 米 |  |
| 23 | 窗纱 | 现场尺寸  1、材质：优质麻纱面料； | 6.68 | 米 |
| 24 | 罗马杆 | 现场尺寸1、优质加厚铝材，坚固耐用；2、优质静音吊环； | 3.34 | 米 |
| 25 | 客厅 | 窗帘布 | 现场尺寸  1、材质：聚酯纤维； | 6.72 | 米 |
| 26 | 窗纱 | 现场尺寸  1、材质：优质麻纱面料； | 6.72 | 米 |
| 27 | 罗马杆 | 现场尺寸 1、优质加厚铝材，坚固耐用；2、优质静音吊环； | 3.36 | 米 |
| 28 | 客卧1 | 窗帘布 | 现场尺寸1、材质：聚酯纤维； | 6.82 | 米 |
| 29 | 窗纱 | 现场尺寸1、材质：优质麻纱面料； | 6.82 | 米 |
| 30 | 罗马杆 | 现场尺寸1、优质加厚铝材，坚固耐用； 2、优质静音吊环； | 3.41 | 米 |
| 31 | 客卧2 | 窗帘布 | 现场尺寸1、材质：聚酯纤维； | 4.8 | 米 |
| 32 | 窗纱 | 现场尺寸1、材质：优质麻纱面料； | 4.8 | 米 |
| 33 | 罗马杆 | 现场尺寸1、优质加厚铝材，坚固耐用；2、优质静音吊环； | 2.4 | 米 |
| 34 | 餐厅 | 百叶窗 | 现场尺寸1、材质：优质环保铝合金叶片；2、拉绳：优质合纤拉绳，耐磨抗拉；3、配件：优质金属齿轮； | 3.2 | 平方米 |  |
| 35 | 卫生间 | 百叶窗 | 1.1 | 平方米 |