采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 高档聚氨酯哑铃 | 1、每个实心钢哑铃头部均经过精确计算、切割和钻孔，重量公差为+/- 2％ 2、优质的聚氨酯材质，哑光颗粒表面有质感，具有防腐蚀，耐热和耐磨性，无异味，不易褪色，长久使用不易破裂，剥落，擦掉或降解。 3、哑铃手柄由高强度合金钢制成，经过热处理以增强强度，然后镀上耐用的硬铬涂层，不会剥落从而引起生锈。每个手柄均经过加工后具有中等强度的金刚石滚花，足以提供坚实的抓握摩擦力而又不会太磨手。 手柄完全压入每个头部，然后在外侧完全焊接，以实现最耐用的完整性结构，不留松动或断裂的空间。每个头部都进行了倒角处理，以消除钢和聚氨酯材料之间的冲击力，从而获得更长久的抗冲击性。 4、聚氨酯层厚度最厚8mm，有效保护哑铃内芯、地面以及其他周围产品。 5、颜色：黑色/蓝色； ▲6、须提供制造商出具的售后服务承诺函原件（加盖制造商公章）,不提供视为无效投标。 | LIVEPRO | 2kg | 2 | 个 |  |
| 2 | 3kg | 2 | 个 |  |
| 3 | 4kg | 2 | 个 |  |
| 4 | 8kg | 2 | 个 |  |
| 5 | 10kg | 2 | 个 |  |
| 6 | 18kg | 2 | 个 |  |
| 7 | 22kg | 2 | 个 |  |
| 8 | 26kg | 2 | 个 |  |
| 9 | 30kg | 2 | 个 |  |
| 10 | 沙包 | 双层复合PU+EVA+纤维布条+旋转挂件 | 康瑞 | 150\*36cm/40KG | 2 | 个 |  |
| 11 | 大飞鸟机器 | 1、管材：≥2.5厚，50×100mm的椭圆管组成的框架结构 2、半透明防护罩, 坐垫和背垫采用单色高密度泡沫材质, 辅以尼龙12复合纤维自润滑钢索, 设置有水杯架 3、调节：坐垫配备按压式调节把手使用者可随时调整 4、把手：铝环限位把手及TPR把手套 5、动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害 ▲6、须提供制造商出具的售后服务承诺函原件（加盖制造商公章）,不提供视为无效投标。 | 佑钜 | 专业型 规格≥：438cm\*77cm\*230cm | 2 | 台 |  |
| 12 | 小飞鸟机器 | 1、管材：≥2.5厚，50×100mm的椭圆管组成的框架结构 2、半透明防护罩, 坐垫和背垫采用单色高密度泡沫材质, 辅以尼龙12复合纤维自润滑钢索, 设置有水杯架 3、调节：坐垫配备按压式调节把手使用者可随时调整 4、把手：铝环限位把手及TPR把手套 5、动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害 ▲6、须提供制造商出具的售后服务承诺函原件（加盖制造商公章）,不提供视为无效投标。 | 佑钜 | 专业型 规格≥：190cm×100cm×230cm | 2 | 台 |  |
| 13 | 双臂交叉训练短拉绳 | 顶部可360度方向旋转的吊耳设计，全方位锻炼，无死角；重型尼龙绳材料，坚固耐拉，不易断裂；末端橡塑胶头，握感舒适，防滑不脱手；材料：尼龙+PE+铁，长度：70cm | Livepro | 双头绳 | 6 | 个 |  |